[Information]
; (Latest Translator, First Translator, Second Translator ...)
TRANSLATOR=Kaya Zeren, Nejdet Acar
VERSION=8.10.0

[Language]
LANGUAGE=Türkçe
CHARACTER_CODE=Unicode (UTF-16, LE, w/ BOM)
; Locale ID: https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-lcid/a9eac961-e77d-41a6-90a5-ce1a8b0cdb9c?redirectedfrom=MSDN
LOCALE_ID=0x041F

[Url]
WIKIPEDIA_SMART=https://en.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring%2C_Analysis_and_Reporting_Technology

[Menu]
FILE=&Dosya
CUSTOMIZE=Ö&zelleştir
EXIT=Çı&kış
EDIT=Dü&zenle
COPY=Ko&pyala
FUNCTION=İş&lev
HIDE_SMART_INFO=&S.M.A.R.T. Bilgilerini Gizle
HIDE_SERIAL_NUMBER=Seri &Numarasını Gizle
SHOW_DRIVE_LETTER=Sürücü &Harfini Görüntüle
ADVANCED_DISK_SEARCH=&Gelişmiş Disk Arama
EVENT_LOG=İşle&m Günlüğü
AAM_APM_CONTROL=AA&M/APM Denetimi
AUTO_AAM_APM_ADAPTION=Otomatik AAM/A&PM Uyumu
RESIDENT=&Kalıcı Kıl
STARTUP=&Başlangıçta Aç
OPEN_DISK_MANAGEMENT="&Disk Yönetimi" Panosunu Aç
OPEN_DEVICE_MANAGER="Aygıt &Yöneticisi" Panosunu Aç
ADVANCED_FEATURE=Gelişmiş Ö&zellik
REFRESH=&Yenile
RESCAN=Yeniden &Tara
DISABLE=&Devre dışı Bırak
AUTO_REFRESH=&Otomatik Yenile
AUTO_REFRESH_TARGET=&Hedefi Otomatik Yenile 
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=Otomatik Yenile - &Tüm Diskleri Hedefle
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=Otomatik &Yenile - Tüm Diskleri Hedeften Çıkar
WAIT_TIME_AT_STARTUP=&Başlangıç Bekleme Süresi
GRAPH=Çizel&ge
THEME=&Tema
DISK=&Disk
HELP=&Yardım
HELP_WEB=&Yardım [Web]
HELP_ABOUT=&CrystalDiskInfo Hakkında
HELP_ABOUT_SMART=&S.M.A.R.T. Hakkında (Wikipedia) [Web]
LANGUAGE=&Dil
ITEM=Ö&ge
TEMPERATURE_TYPE=&Sıcaklık Türü
CELSIUS=Santigrat (°C)
FAHRENHEIT=Fahrenayt (°F)
HEALTH_STATUS_SETTING=&Sağlık Durumu Ayarları

;Graph
OPTION=&Seçenek
LEGEND_POSITION=&Belirteç Konumu
NORTH_WEST=&Kuzey Batı
NORTH_EAST=Kuzey &Doğu
SOUTH_WEST=Güney &Batı
SOUTH_EAST=&Güney Doğu
MAX_PLOT_POINT=&En Fazla Nokta Sayısı
TIME_FORMAT=&Zaman Biçimi
PAINT_WEEKEND=&Hafta Sonunu Boya
ALL=&Tümü

;2.7.0
COPY_OPTION=Kopyalama &Seçeneği
RESIDENT_STYLE=Kalıcı &Biçem
MINIMIZE=Küçült
HIDE=Gizle

;3.0.0
ZOOM=&Yakınlaştırma
AUTO=&Otomatik
ATTRIBUTE=Ö&znitelikler

;3.5.0
ASCII_VIEW=ASCII Görünümü
AUTO_DTECTION=Otomatik Algılama
SECOND=sn.
MINUTE=dk.
HOUR=saat

:3.9.4
WORKAROUND=&Sorun Çözme

;4.0.0
ALERT_MAIL=Bildirim E-postası
MAIL_SETTINGS=E-posta Ayarları
SMART_IN_ENGLISH=İngilizce S.M.A.R.T.
FONT_SETTING=Yazı Ayarları

;5.0.0
ALERT_FEATURES=&Uyarı Özellikleri
ALARM_HISTORY=Uyarı Geçmişi
ALERT_SOUND=Uyarı Sesi
SOUND_SETTINGS=Ses Ayarları
GADGET_SUPPORT=Araç Desteği
INSTALL_GADGET=Araç Kur
ENABLE_AUTO=Etkinleştir (Otomatik Algıla)
ENABLE_ALL=Etkinleştir (Tüm Diskler)
ENABLE_RAID=Etkinleştir (Yalnız RAID Birimi)

;6.0.0
HIDE_NO_SMART_DISK=&S.M.A.R.T. Olmayan Diskleri Gizle
GREEN_MODE=&Yeşil Kip

;8.6.0
SAVE_TEXT=Kaydet (&metin)
SAVE_IMAGE=Kaydet (&görsel)

[TrayMenu]
EXIT=Çıkış
REFRESH=Yenile
RESCAN=Yeniden Tara
ENABLE=Etkinleştir
DISABLE=Devre Dışı Bırak
ENABLE_ALL=Tümünü Etkinleştir
DISABLE_ALL=Tümünü Devre Dışı Bırak
AUTO_REFRESH=Otomatik Yenile
AUTO_REFRESH_01_MIN=1 dakika
AUTO_REFRESH_03_MIN=3 dakika
AUTO_REFRESH_05_MIN=5 dakika
AUTO_REFRESH_10_MIN=10 dakika
AUTO_REFRESH_30_MIN=30 dakika
AUTO_REFRESH_60_MIN=60 dakika
AUTO_REFRESH_TARGET=&Hedefi Otomatik Yenile 
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=Otomatik Yenile - &Tüm Diskleri Hedefle
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=Otomatik &Yenile - Tüm Diskleri Hedeften Çıkar
ALARM_SETTING_TEMPERATURE=Uyarı Ayarı - Sıcaklık
ALARM_SETTING_HEALTH_STATUS=Uyarı Ayarı - Sağlık Durumu
SHOW_MAIN_WINDOW=Ana Pencereyi Görüntüle
SHOW_TEMPERATURE_ICON=Sıcaklık Simgesini Görüntüle
SHOW_ALL_TEMPERATURE_ICON=Tüm Sıcaklık Simgelerini Görüntüle
HIDE_ALL_TEMPERATURE_ICON=Tüm Sıcaklık Simgelerini Gizle
COLLECTIVE_SETTING=Toplu Ayar
GRAPH=Çizelge
;Added 3.0
SHOW_TEMPERATURE_ICON_ONLY=Yalnız Sıcaklık Simgesini Görüntüle

[DiskStatus]
GOOD=İyi
CAUTION=Dikkat
BAD=Kötü
UNKNOWN=Bilinmiyor
DISK=Disk

[Dialog]
LIST_ID=Kod
LIST_CURRENT=Geçerli
LIST_WORST=En Kötü
LIST_THRESHOLD=Eşik
LIST_RAW_VALUES=Ham Değer
;LIST_DESCRIPTION=Açıklama
LIST_ATTRIBUTE_NAME=Öznitelik Adı

FIRMWARE=Aygıt Yazılımı
SERIAL_NUMBER=Seri Numarası
INTERFACE=Arabirim
STANDARD=Standart
TRANSFER_MODE=Aktarım Kipi
BUFFER_SIZE=Ara Bellek Boyutu
NV_CACHE_SIZE=NV Ön Bellek Boyutu
ROTATION_RATE=Çevirme Oranı
TEMPERATURE=Sıcaklık
POWER_ON_HOURS=Çalışma Süresi
POWER_ON_COUNT=Çalıştırılma Sayısı
DRIVE_LETTER=Sürücü Harfi
FEATURE=Özellikler
HEALTH_STATUS=Sağlık Durumu

UNKNOWN=Bilinmiyor
POWER_ON_COUNT_UNIT=kez
POWER_ON_HOURS_UNIT=saat
POWER_ON_DAYS_UNIT=gün
POWER_ON_YEARS_UNIT=yıl

;4.3
TOTAL_HOST_WRITES=Yazılan Toplamı
TOTAL_HOST_READS=Okunan Toplamı
TOTAL_NAND_WRITES=NAND Yazma Toplamı

;4.5
WEAR_LEVELING_COUNT=Aşınma Düzeyi Sayısı

;6.1
CURRENT_MODE_SUPPORTED_MODE=Geçerli Kip | Desteklenen Kip
MAJOR_VERSION_MINOR_VERSION=Büyük Sürüm | Küçük Sürüm

;8.5.0
FONT_FACE=Yazı Türü
FONT_SCALE=Yazı Boyutu (%)
DEFAULT=Varsayılan

;8.9.0
ENABLED=Etkin
DISABLED=Devre dışı

[Message]
DETECT_UNIT_POWER_ON_HOURS="Çalışılan Saat" birimi algılanıyor (130 saniye kadar sürebilir)
DETECT_DISK=Disk Algılanıyor
PLEASE_ENABLE_WMI=Lütfen WMI(Windows Management Instrumentation) uygulamasını etkinleştirin
PLEASE_RESTART_THIS_APPLICATION=Lütfen temanın değiştirilmesi için uygulamayı yeniden başlatın
DISK_NOT_FOUND=Disk Bulunamadı

[Alarm]
ALARM_TEMPERATURE=Uyarı - Sıcaklık
ALARM_HEALTH_STATUS=Uyarı - Sağlık Durumu
DEGRADATION=Aşınma
RECOVERY=Kurtarma
;3.5.0
INFO_HEALTH_STATUS=Bilgiler - Sağlık Durumu

[Graph]
PLEASE_SELECT_ITEM=Lütfen Bir Öge Seçin
ACTUAL_VALUE=Etkin Değer (Ham Değer)
NORMALIZED_VALUE=Normalleştirilmiş Değer (Geçerli Değer)
ALL_ON=Tümünü Aç
ALL_OFF=Tümünü Kapat
RESET=Sıfırla

[Customize]
LINE_COLOR=Satır Rengi
BACKGROUND_IMAGE=Arka Plan Görseli
SUPPORTED_IMAGE_FORMAT=Desteklenen Görsel Biçimi
ALL_FILES=Tüm Dosyalar

;5.0.0
SUPPORTED_SOUND_FORMAT=Desteklenen Ses Biçimi

[AamApm]
AAM_LOW=<- Sessiz (80h)
AAM_HIGH=Başarım (FEh) ->
AAM_RECOMMEND=Önerilen Değer
APM_LOW=<- En Az Güç (01h)
APM_HIGH=Başarım (FEh) ->
;3.5.0
AUTOMATIC_ACOUSTIC_MANAGEMENT=Otomatik Akustik Yönetimi (AAM)
ADVANCED_POWER_MANAGEMENT=Gelişmiş Güç Yönetimi (APM)

[WindowTitle]
ABOUT=CrystalDiskInfo Hakkında
GRAPH=Çizelge
CUSTOMIZE=ÖZelleştir
VERSION_INFORMATION=Sürüm Bilgileri
AAM_APM_CONTROL=AAM/APM Denetimi
HEALTH_STATUS_SETTING=Sağlık Durumu Ayarı

;5.0.0
ALARM_HISTORY=Uyarı Geçmişi
SOUND_SETTINGS=Ses Ayarları

;5.1.0
FONT_SETTING=Yazı Ayarı

[HealthStatus]
THRESHOLD_OF_CAUTION=Uyarı Eşiği
APPLY=Uygula
DEFAULT=Varsayılan

[Smart]
UNKNOWN=Bilinmiyor
VENDOR_SPECIFIC=Üreticiye Özel
01=Okuma Hatası Oranı
02=Çıkış Başarımı
03=Devirlenme Süresi
04=Başlama/Durma Sayısı
05=Yeniden Konumlandırılan Kesim Sayısı
06=Okuma Kanalı Payı
07=Tarama Hatası Oranı
08=Tarama Süresi Başarımı
09=Çalışılan Saat Sayısı
0A=Sapma Yineleme Sayısı
0B=Yeniden Ayarlama Yenilemeleri
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
0D=Yazılım Okuma Hata Oranı Saplaması
16=Geçerli Helyum Düzeyi
B8=Uçtan Uca Hata
BB=Bildirilmiş Düzeltilemeyen Hata Sayısı
BC=Komut Zaman Aşımı
BD=Yüksek Uçuş Yazılan
BE=Hava Akışı Sıcaklığı
BF=G-Sense Hata Oranı
C0=Güç Kapalı Çıkarma Sayısı
C1=Yükleme/Kaldırma Devir Sayısı
C2=Sıcaklık
C3=Donanım ECC Düzeltmesi
C4=Yeniden Konumlandırma İşlemi Sayısı
C5=Geçerli Bekleyen Kesim Sayısı
C6=Düzeltilemeyen Kesim Sayısı
C7=UltraDMA CRC Hatası Sayısı
C8=Yazma Hata Oranı
C9=Yazılım Okuma Hata Oranı
CA=Veri Adresi İşaretleme Hatası
CB=Bitme İptal
CC=Yazılım ECC Düzeltmesi
CD=Isıl Sertlik Oranı
CE=Uçuş Yüksekliği
CF=Yüksek Akım Dönme
D0=Dönme Vızıldaması
D1=Çevrimdışı Tarama Başarımı
D3=Yazma Sırasında Titreşim
D4=Yazma Sırasında Şok
DC=Disk Vardiyası
DD=G-Sense Hata Oranı
DE=Yüklendiği Saat
DF=Yükleme/Kaldırma Yineleme Sayısı
E0=Yükleme Sürtünmesi
E1=Yükleme/Kaldırma Devir Sayısı
E2='İçeri' Yükleme Süresi
E3=Tork Güçlendirme Sayısı
E4=Güç Kapalı Çıkarma Devri
E6=GMR Kafa Genliği
E7=Sıcaklık
F0=Kafa Uçuş Saati
FA=Okuma Hatası Yineleme Oranı
FE=Serbest Düşme Koruması

;Updated 5.4.0
F1=Yazılan Toplamı
F2=Okunan Toplamı

[SmartSsd]
01=Okuma Hatası Oranı
02=Çıkış Başarımı
03=Devirlenme Süresi
04=Başlama/Durma Sayısı
05=Yeniden Konumlandırılan Kesim Sayısı
06=Okuma Kanalı Payı
07=Tarama Hatası Oranı
08=Tarama Süresi Başarımı
09=Çalışılan Saat Sayısı
0A=Sapma Yineleme Sayısı
0B=Yeniden Ayarlama Yenilemeleri
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
0D=Yazılım Okuma Hata Oranı Saplaması
C0=Güvenli Olmayan Kapatma Sayısı
C2=Sıcaklık
C4=Yeniden Konumlandırma İşlemi Sayısı
C5=Geçerli Bekleyen Kesim Sayısı
C6=Düzeltilemeyen Kesim Sayısı
; CrystalDiskInfo assign
FF=Kalan Ömür

;Updated 5.4.0
F1=Yazılan Toplamı
F2=Okunan Toplamı

[SmartMtron]
BB=Silinen Toplamı

[SmartIndilinx]
01=Okuma Hatası Oranı
09=Çalışılan Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
B8=Başlangıçtaki Bozuk Blok Sayısı
C2=Sıcaklık
C3=Programlama Başarısızlığı Blok Sayısı
C4=Silme Başarısızlığı Blok Sayısı
C5=Okuma Başarısızlığı Blok Sayısı
C6=Okunan Kesim Toplamı
C7=Yazılan Kesim Toplamı
C8=Okunan Komut Toplamı
C9=Yazılan Komut Toplamı
CA=Flash Üzerindeki Hata Biti Toplamı
CB=Düzeltilebilecek Bit Hataları Olan Okunan Kesim Toplamı
CC=Bozuk Blok Dolu İşareti
CD=En Fazla PE Sayısı Özelliği
CE=En Az Silme Sayısı
CF=En Fazla Silme Sayısı
D0=Ortalama Silme Sayısı
D1=Kalan Sürücü Ömrü

[SmartJMicron60x]
09=Çalışılan Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
C2=Sıcaklık
E5=Durma Sistem Kodu, Flaş Kodu
E8=Aygıt Yazılımı Sürümü Bilgileri
E9=ECC Başarısızlığı Kaydı
EA=Ortalama Silme Sayısı, Max Silme Sayısı
EB=İyi Blok Sayısı, Sistem Blok Sayısı

[SmartIntel]
03=Devirlenme Süresi
04=Başlama/Durma Sayısı
05=Yeniden Konumlandırılan Kesim Sayısı
09=Çalışılan Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
AA=Kullanılabilecek Ayrılmış Alan
AB=Programlama Başarısızlığı Sayısı
AC=Silme Başarısızlığı Sayısı
AE=Beklenmeyen Enerji Kesintisi
AF=Enerji Kesintisi Koruma Başarısızlığı
B7=SATA Aşağı Kayma Sayısı
B8=Uçtan Uca Hata Algılama Sayısı
BB=Düzeltilemeyen Hata Sayısı
BE=Sıcaklık
C0=Güvenli Olmayan Kapatma Sayısı
C2=Sıcaklık
C5=Bekleyen Kesim Sayısı
C7=CRC Hatası Sayısı
E1=Yazılan
E2=Zamanlanmış İş Yükü Ortam Aşınması
E3=Zamanlanmış İş Yükü Okuma/Yazma Oranı
E4=Zamanlanmış İş Yükü Zamanlayıcısı
E8=Kullanılabilecek Ayrılmış Alan
E9=Ortam Aşınma Göstergesi
EA=Isıl Yavaşlatma Durumu
F1=LBA Yazılan
F2=LBA Okunan
F9=NAND Yazılan Toplamı

[SmartSamsung] ;Updated 6.6
05=Yeniden Konumlandırılan Kesim Sayısı
09=Çalışılan Saat Sayısı
0C=Enerji Verme Sayısı
AF=Programlama Başarısızlığı Sayısı (Çip)
B0=Silme Başarısızlığı Sayısı (Çip)
B1=Aşınma Düzeylemesi Sayısı
B2=Kullanılmış Ayrılmış Blok Sayısı (Çip)
B3=Kullanılmış Ayrılmış Blok Sayısı (Toplam)
B4=Kullanılmamış Ayrılmış Blok Sayısı (Toplam)
B5=Programlama Başarısızlığı Sayısı (Toplam)
B6=Silme Başarısızlığı Sayısı (Toplam)
B7=Çalışma Zamanı Bozuk Blok (Toplam)
BB=Düzeltilemeyen Hata Sayısı
BE=Hava Akışı Sıcaklığı
C2=Sıcaklık
C3=ECC Hatası Oranı
C6=Çevrimdışı Düzeltilemeyen Hata Sayısı
C7=CRC Hatası Sayısı
C9=Süper Kapasitör Durumu
CA=SSD Kipi Durumu
EB=POR Kurtarma Sayısı
F1=LBA Yazılan
F2=LBA Okunan

;Added 6.6
AA=Kullanılmayan Ayrılmış Blok Sayısı (Çip) 
AB=Programlama Başarısızlığı Sayısı (Çip)
AC=Silme Başarısızlığı Sayısı (Çip)
AD=Aşınma Düzeylemesi Sayısı
AE=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
B8=Hata Algılama
E9=Normalleştirilmiş Ortam Aşınması

[SmartSandForce] ;Updated 3.7.0
01=Ham Okuma Hatası Oranı
05=Kullanımdan Kaldırılan Blok Sayısı
09=Çalışılan Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
0D=Yazılım Okuma Hatası Oranı
64=Silinen Gigabayt
AA=Ayrılmış Blok Sayısı
AB=Programlama Başarısızlığı Sayısı
AC=Silme Başarısızlığı Sayısı
AE=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
B1=Aşınma Aralığı Farkı
B5=Programlama Başarısızlığı Sayısı
B6=Silme Başarısızlığı Sayısı
B8=Bildirilen G/Ç Hata Algılama Kodu Hata Sayısı
BB=Bildirilen Düzeltilemeyen Hata Sayısı
C2=Sıcaklık
C3=Çalışırken Düzeltilemeyen ECC Hata Sayısı
C4=Yeniden Konumlandırma İşlemi Sayısı
C6=Düzeltilemeyen Kesim Sayısı
C7=SATA R-Errors Hata Sayısı
C9=Düzeltilemeyen Yazılım Okuma Hatası Oranı
CC=Yazılım ECC Düzeltme Oranı
E6=Sürücü Ömrü Koruma Durumu
E7=Kalan SSD Ömrü
E8=Kullanılabilecek Ayrılmış Alan
EB=Enerji Kesintisi Yedekleme Sağlığı
F1=Ömür Boyu Yazılan
F2=Ömür Boyu Okunan

[SmartJMicron61x] ;Added 3.9.0
01=Okuma Hatası Oranı
02=Çıkış Başarımı
03=Devirlenme Süresi
05=Yeniden Konumlandırılan Kesim Sayısı
07=Tarama Hatası Oranı
08=Tarama Süresi Başarımı
09=Çalışılan Saat Sayısı
0A=Sapma Yineleme Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
A8=SATA PHY Hata Sayısı
AF=Bozuk Küme Tablosu Sayısı (ECC Başarısızlığı Sayısı)
C0=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
C2=Sıcaklık
C5=Geçerli Bekleyen Kesim Sayısı
AA=Bozuk Blok Sayısı
AD=Silme Sayısı

[SmartMicron] ;Added 4.0.0/ Updated 6.6.0
; RAIN = Redundant Array of Independent NAND
01=Ham Okuma Hatası Oranı
05=Yeniden Konumlandırılmış NAND Blokları
09=Enerjilendirilmiş Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
0D=Yazılım Hata Oranı
0E=Aygıt Kapasitesi (NAND)
0F=Kullanıcı Kapasitesi
10=Kullanılabilecek Yedek Blok Sayısı
11=Kalan Yedek Blok Sayısı
64=Silinen Toplamı
AA=Ayrılmış Blok Sayısı
AB=Programlama Başarısızlığı Sayısı
AC=Silme Başarısızlığı Sayısı
AD=Ortalama Blok Silme Sayısı
AE=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
B4=Kullanılmayan Ayrılmış NAND Bloğu Sayısı
B5=Hizalanmamış Erişim Sayısı
B7=SATA Arabirimi Aşağı Kaydırması
B8=Hata Düzeltme Sayısı
BB=Bildirilen Düzeltilemeyen Hata Sayısı
BC=Komut Zaman Aşımı Sayısı
BD=Fabrika Bozuk Blok Sayısı
C2=Sıcaklık
C3=Birikimli ECC Bit Düzeltme Sayısı
C4=Yeniden Konumlandırma İşlemi Sayısı
C5=Geçerli Bekleyen Kesim Sayısı
C6=SMART Çevrimdışı Tarama Düzeltilemeyen Hata Sayısı
C7=Ultra DMA CRC Hata Oranı
CA=Kullanılan Ömür Yüzdesi
CE=Yazma Hatası Oranı
D2=Başarılı RAIN Kurtarma Sayısı
EA=Okunan Bayt Toplamı
F2=Yazma Koruması Gelişimi
F3=Düzeltilen ECC Biti Sayısı
F4=Birikimli ECC Eşik İşlemi Sayısı
F5=Birikimli Program NAND Sayfası Sayısı
F6=Yazılan Kesim Toplamı
F7=Program Sayfa Sayısı
F8=Arka Plan Program Sayfası Sayısı

; Updated 8.10.0
F9=ISP Yenileme Toplamı
FA=Do RefCal Sayısı
FB=NAND Okuma Düzlemi Sayısı (Alçak 4 Bayt)
FC=NAND Okuma Düzlemi Sayısı (Yüksek 4 Bayt)
FD=Blok Yeniden Haritalama Geçişi Toplamı
FE=Arka Plan Tarama Aşma Sınırı Toplamı
DF=Arka Plan Tarama Toplamı

[SmartMicronMU02] ;Updated 6.6.0
; RAIN = Redundant Array of Independent NAND
01=Ham Okuma Hatası Oranı
05=Yeniden Konumlandırılan Kesim Sayısı
09=Çalışılan Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
0D=Yazılım Hata Oranı
0E=Aygıt Kapasitesi (NAND)
0F=Kullanıcı Kapasitesi
10=Kullanılabilecek Yedek Blok Sayısı
11=Kalan Yedek Blok Sayısı
64=Silinen Toplamı
AA=Ayrılmış Blok Sayısı
AB=Programlama Başarısızlığı Sayısı
AC=Silme Başarısızlığı Sayısı
AD=Ortalama Blok Silme Sayısı
AE=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
B4=Kullanılmayan Ayrılmış NAND Bloğu Sayısı
B7=SATA Arabirimi Aşağı Kaydırması
B8=Hata Düzeltme Sayısı
BB=Bildirilen Düzeltilemeyen Hata Sayısı
BC=Komut Zaman Aşımı Sayısı
BD=Fabrika Bozuk Blok Sayısı
C2=Sıcaklık
C3=Birikimli ECC Bit Düzeltme Sayısı
C4=Yeniden Konumlandırma İşlemi Sayısı
C5=Geçerli Bekleyen Kesim Sayısı
C6=SMART Çevrimdışı Tarama Düzeltilemeyen Hata Sayısı
C7=Ultra DMA CRC Hata Oranı
CA=Kullanılan Ömür Yüzdesi
CE=Yazma Hatası Oranı
D2=Başarılı RAIN Kurtarma Sayısı
EA=Okunan Bayt Toplamı
F3=Düzeltilen ECC Biti Sayısı
F4=Birikimli ECC Eşik İşlemi Sayısı
F5=Birikimli Program NAND Sayfası Sayısı
F6=Yazılan Kesim Toplamı
F7=Program Sayfa Sayısı
F8=Arka Plan Program Sayfası Sayısı

; Updated 6.6.0
A0=Düzeltilemeyen Kesim Sayısı
A1=Geçerli Yedek Blok Sayısı
A3=Başlangıçtaki Geçersiz Blok Sayısı
94=SLC Silinen Toplamı
95=En Fazla SLC Silme Sayısı
96=En Az SLC Silme Sayısı
97=Ortalama SLC Silme Sayısı
A4=NAND Silinen Toplamı
A5=En Fazla NAND Silme Sayısı
A6=En Az NAND Silme Sayısı
A7=Ortalama NAND Silme Sayısı
A9=Kalan Ömür Süresi Yüzdesi
B5=Programlama Başarısızlığı Sayısı
B6=Silme Başarısızlığı Sayısı
C0=Enerji Kesikken Çıkartma Sayısı
E8=Kullanılabilecek Ayrılmış Alan
F1=LBA Yazılan Toplamı
F2=LBA Okunan
F5=NAND Yazılan Toplamı
F6=SLC Yazılan Toplamı
F7=RAID Kurtarma Sayısı

; Updated 8.10.0
F9=ISP Yenileme Toplamı
FA=Do RefCal Sayısı
FB=NAND Okuma Düzlemi Sayısı (Alçak 4 Bayt)
FC=NAND Okuma Düzlemi Sayısı (Yüksek 4 Bayt)
FD=Blok Yeniden Haritalama Geçişi Toplamı
FE=Arka Plan Tarama Aşma Sınırı Toplamı
DF=Arka Plan Tarama Toplamı

[SmartOcz] ;Added 4.5.0
01=Ham Okuma Hatası Oranı
03=Devirlenme Süresi
04=Başlatma Durdurma Sayısı
05=Yeniden Konumlandırılan Kesim Sayısı
09=Çalışılan Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
C2=Sıcaklık
E8=Yazılan Kesim Toplamı
E9=Kalan Ömür

; Added 6.6.0
64=Silinen Blok Toplamı
A7=SSD Koruma Kipi
A8=SATA PHY Hata Sayısı
A9=Bozuk Blok Sayısı
AD=Silme Sayısı
B8=Fabrika Bozuk Blok Sayısı
C0=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
CA=Düzeltilmiş Bit Toplamı
CD=En Yüksek PE Sayıları
CE=En Az Silme Sayısı
CF=En Fazla Silme Sayısı
D3=SATA Düzeltilemeyen Hata Sayısı
D4=Yineleme Sırasında NAND Sayfa Okumaları
D5=Basit Okuma Yinelemesi Girişimi
D6=Uyumlu Okuma Yineleme Girişimi
DD=İç Veri Yolu Düzeltilemeyen Hata Sayısı
DE=RAID Kurtarma Sayısı
E6=Enerji Kesintisi Koruması
FB=NAND Okuma Sayısı

;Updated 6.7.0
F1=Yazılan
F2=Okunan

[SmartPlextor] ;Added 5.1.0
01=Okuma Hatası Oranı
05=Yeniden Konumlandırılan Kesim Sayısı
09=Çalışılan Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
C0=Güvenli Olmayan Kapatma Sayısı
C2=Sıcaklık
C4=Yeniden Konumlandırma İşlemi Sayısı
C6=Düzeltilemeyen Kesim Sayısı
F1=LBA Yazılan
F2=LBA Okunan

;Updated 5.4.0
B1=Aşınma Düzeylemesi Sayısı
B2=Kullanılmış Ayrılmış Blok Sayısı (En Kötü Durum)
B5=Programlama Başarısızlığı Sayısı
B6=Silme Başarısızlığı Sayısı
BB=Düzeltilemeyen Hata Sayısı
C7=CRC Hatası Sayısı
E8=Kullanılabilecek Ayrılmış Alan

;Added 6.2.0
AA=Büyüyen Bozuk Bloklar
AB=Programlama Başarısızlığı Sayısı
AC=Silme Başarısızlığı Sayısı
AD=Ortalama Programlama/Silme Sayısı
AE=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
AF=Programlama Başarısızlığı Sayısı (En Kötü Durum)
B0=Silme Başarısızlığı Sayısı (En Kötü Durum)
B3=Kullanılmış Ayrılmış Blok Sayısı
B4=Kullanılmamış Ayrılmış Blok Sayısı (Toplam)
B7=SATA Arabirimi Aşağı Kaydırma
B8=Düzeltilen Uçtan Uca Veri Hatası Sayısı
BC=Komut Zaman Aşımı
C3=ECC Oranı
E9=NAND Yazılan GB

[SmartSanDisk] ;Added 5.2.0
05=Yeniden Atanmış Blok Sayısı
09=Enerjilendirilmiş Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
AA=Ayrılmış Blok Sayısı
AB=Programlama Başarısızlığı Sayısı
AC=Silme Başarısızlığı Sayısı
AD=Ortalama Yazma/Silme Sayısı
AE=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
BB=Bildirilen Düzeltilemeyen Hata Sayısı
C2=Sıcaklık
E6=Yazma/Silinen Toplamı Yüzdesi
E8=Kalan Yedek Blok Sayısı
EA=Yazma/Silinen Toplamı Yüzdesi (BC blokları)
F1=Yazılan
F2=Okunan

[SmartOczVector] ;Added 5.3.0
05=Birikimli Çalışma Zamanı Bozuk Blok Sayısı
09=Çalışılan Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
AB=Kullanılabilir Fazladan Verilmiş Blok Sayısı
AE=Enerji Değişimi Sayısı (Planlanmamış)
BB=Düzeltilemeyen NAND Okuma Toplamı
C2=Sıcaklık
C3=Programlama Başarısızlığı Toplamı
C4=Silme Başarısızlığı Toplamı
C5=Okuma Başarısızlığı Toplamı (Düzeltilemeyen)
C6=Okunan
C7=Yazılan
D0=Ortalama Silme Sayısı
D2=SATA CRC Hatası Sayısı
E9=Kalan Ömür
F9=NAND Programlama Sayısı

;Updated 5.5.0
F1=Yazılan
F2=Okunan

;Updated 6.6.0
64=Silinen Blok Toplamı
B8=Fabrika Bozuk Blok Sayısı
CA=Düzeltilen Okunan Bit Toplamı
CD=En Yüksek Değerlendirilen PE Sayısı
CE=En Az Silme Sayısı
CF=En Fazla Silme Sayısı
D4=Okuma Yinelemesinde Gerek Duyulan NAND Sayfası Okuma Sayısı
D5=Basit Okuma Yinelemesi Girişimi Toplamı
D6=Uyumlu Okuma Yinelemesi Girişimi Toplamı
DD=İç Veri Yolu Koruması Düzeltilemeyen Hata Sayısı
DE=RAID Kurtarma Sayısı
E0=Garanti Kapsamında
E1=DAS Polaritesi
E2=Kısmi Pfail
E6=Yazma Yavaşlatması Etkinleştirme İşareti
F9=NAND Programlama Sayısı (Sayfa)
FB=NAND Okuma Sayısı

[SmartCorsair] ;Added 6.2.0
01=Ham Okuma Hatası Oranı
05=Kullanımdan Kaldırılan Blok Sayısı
09=Enerjilendirilmiş Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
AA=Ayrılmış Blok Sayısı
AC=Silme Başarısızlığı Sayısı
AE=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
B5=Programlama Başarısızlığı Sayısı
BB=Bildirilen Düzeltilemeyen Hata Sayısı
C2=Sıcaklık
C4=Yeniden Konumlandırma İşlemi Sayısı
E7=Kalan SSD Ömrü
F1=Ömür Boyunca Yazılan GB
F2=Ömür Boyunca Okunan GB

[SmartToshiba] ;Added 6.2.0
01=Okuma Hatası Oranı
02=Çıkış Başarımı
03=Devirlenme Süresi
04=Başlama/Durma Sayısı
05=Yeniden Konumlandırılan Kesim Sayısı
07=Tarama Hatası Oranı
08=Tarama Süresi Başarımı
09=Çalışılan Saat Sayısı
0A=Sapma Yineleme Sayısı
0B=Yeniden Ayarlama Yenilemeleri
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
A7=SSD Koruma Kipi
A8=SATA PHY Hata Sayısı
A9=Bozuk Blok Toplamı
AD=Silme Sayısı
C0=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
C2=Sıcaklık
C4=Yeniden Konumlandırma İşlemi Sayısı
C5=Geçerli Bekleyen Kesim Sayısı
C6=Düzeltilemeyen Kesim Sayısı
F1=Yazılan
F2=Okunan

[SmartSanDiskGb] ;Added 6.2.0
01=Okuma Hatası Oranı
05=Yeniden Atanmış Blok Sayısı
09=Enerjilendirilmiş Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
A5=Blok Silme Sayısı (SLC)
A6=En Az P/E Döngüsü
A7=Her Bitimdeki En Fazla Bozuk Blok 
A8=En Fazla P/E Döngüsü
A9=Bozuk Blok Toplamı
AA=Büyüyen Bozuk Bloklar
AB=Programlama Başarısızlığı Sayısı
AC=Silme Başarısızlığı Sayısı
AD=Ortalama P/E Döngü Sayısı
AE=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
B8=Uçtan Uca Hata Algılama/Düzeltme Sayısı
BB=Bildirilen Düzeltilemeyen Hata Sayısı
BC=Komut Zaman Aşımı Sayısı
C2=Sıcaklık
C7=CRC Hatası Sayısı
D4=SATA PHY Hatası
E6=Ortam Aşınma Göstergesi
E7=Kalan SSD Ömrü
E8=Kullanılabilecek Ayrılmış Alan
E9=Yazılan NAND GB
EA=Yazılan NAND GB (SLC)
EE=Ortam Aşınma Göstergesi (Kalan Döngü)
F1=Yazılan GB Toplamı
F2=Okunan GB Toplamı
F4=Sıcaklık Yavaşlatma Durumu
F9=Yazılan NAND GB

[SmartKingston] ;Added 6.6.0
;https://media.kingston.com/support/downloads/MKP_521_Phison_SMART_attribute.pdf
01=Okuma Hatası Oranı
02=Çıkış Başarımı
03=Devirlenme Süresi
05=Yeniden Konumlandırılan Kesim Sayısı
07=Tarama Hatası Oranı
08=Tarama Süresi Başarımı
09=Çalışılan Saat Sayısı
0A=Sapma Yineleme Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
A8=SATA PHY Hata Sayısı
AA=Bozuk Blok Sayısı
AD=Silme Sayısı
AF=Bozuk Küme Tablosu Sayısı
BB=Düzeltilemeyen Hata Sayısı
C0=Güvenli Olmayan Kapatma Sayısı
C2=Sıcaklık
C4=Sonraki Bozuk Blok Sayısı
C5=Geçerli Bekleyen Kesim Sayısı
C7=CRC Hatası Sayısı
DA=CRC Hatası Sayısı
E7=Kalan SSD Ömrü
E9=Ömür Boyu Flaş Yazma Sayısı
F0=Yazma Kafası
F1=Yazılan
F2=Okunan
F4=Ortalama Silme Sayısı
F5=En Fazla Silme Sayısı
F6=Silinen Toplamı

[SmartNVMe] ;Added 6.7.0
01=Kritik Uyarı
02=Birleşik Sıcaklık
03=Kullanılabilecek Yedek
04=Kullanılabilecek Yedek Eşiği
05=Kullanma Yüzdesi
06=Okunan Veri Birimi
07=Yazılan Veri Birimi
08=Okuma Komutu Sayısı
09=Yazma Komutu Sayısı
0A=Denetçi Meşgul Süresi
0B=Enerji Döngüsü Sayısı
0C=Enerjilendirilmiş Saat Sayısı
0D=Güvenli Olmayan Kapatma Sayısı
0E=Ortam ve Veri Bütünlüğü Hata Sayısı
0F=Hata Bilgileri Günlüğü Kayıtlarının Sayısı

[SmartRealtek] ;Added by Realtek
01=Ham Veri Hata Oranı
05=Yeniden Konumlandırılan Kesim Sayısı
09=Enerji Verilen Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
A1=GDN
A2=Silinen Toplamı
A3=En Fazla PE Döngüsü
A4=Ortalama Silme Sayısı
A5=Başlangıçtaki Bozuk Blok Sayısı
A6=Bozuk Blok Toplamı
A7=SSD Koruma Kipi
A8=SATA PHY Hata Sayısı
A9=Sağlık
AB=Programlama Başarısızlığı Sayısı
AC=Silme Başarısızlığı Sayısı
AE=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
AF=ECC Başarısız Sayısı
B5=Hizalanmamış Erişim Sayısı
BB=Bildirilen Düzeltilemeyen Hata Sayısı
C2=Kutu Sıcaklığı
C3=Birikimli Düzeltilmiş ECC
C4=Yeniden Konumlandırma İşlemi Sayısı
C7=Ultra DMA CRC Hatası Sayısı
CE=En Az Silme Sayısı
CF=En Fazla Silme Sayısı
E7=Kalan Ömür Süresi
E8=Kullanılabilecek Ayrılmış Alan
F1=Yazma Ömrü Süresi
F2=Okuma Ömrü Süresi
F9=NAND Yazılan GB Toplamı
FA=NAND Yazılan GB Toplamı (SLC)

[SmartSKhynix] ; Updated 8.8.0
01=Okuma Hatası Oranı
05=Yeniden Atanmış Kesim Sayısı
09=Çalışılan Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
64=Silinen Toplamı
A8=En Az Silme Sayısı
A9=En Fazla Silme Sayısı
AA=Ayrılmış Blok Sayısı
AB=Programlama Başarısızlığı Sayısı
AC=Silme Başarısızlığı Sayısı
AE=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
AF=Programlama Başarısızlığı Sayısı(En Kötü Durum)
B0=Silme Başarısızlığı Sayısı(Worst Case)
B1=Aşınma Düzeylemesi Sayısı
B2=Kullanılan Ayrılmış Blok Sayısı (En Kötü Durum)
B3=Kullanılan Ayrılmış Blok Sayısı (SSD Toplamı)
B4=Kullanılmayan Ayrılmış Blok Sayısı (SSD Toplamı)
B5=Programlama Başarısızlığı Sayısı(SSD Toplamı)
B6=Silme Başarısızlığı Sayısı(SSD Toplamı)
B7=SATA Aşağı Kaydırma Sayısı
B8=Uçtan Uca Hata Algılama Sayısı
BB=Düzeltilemeyen Hata Sayısı
BC=Komut Zaman Aşımı Sayısı
BF=İşletim Şoku Sayısı
C2=Sıcaklık
C3=ECC Oranı
C4=Yeniden Konumlandırma İşlemi Sayısı
C6=Düzeltilemeyen Kesim Sayısı
C7=CRC Hatası Sayısı
C9=Düzeltilemeyen Yazılım Okuma Hatası Oranı
CC=Yazılım ECC Düzeltme Oranı
D4=PHY Hata Sayısı
E7=Kalan SSD Ömrü
E9=Kalan SSD Ömrü
EA=NAND Yazılan
F1=LBA Yazılan
F2=LBA Okunan
FA=NAND Okuma Yinelemesi Toplamı

[SmartKioxia] ; Added 8.8.0
09=Çalışılan Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
A7=SSD Koruma Kipi
A8=SATA PHY Hata Sayısı
A9=Bozuk Blok Sayısı
AD=Silme Sayısı (User Data)
C0=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
C2=Sıcaklık
F1=Yazılan

[SmartWdc] ; Added 8.8.0
01=Okuma Hatası Oranı
05=Yeniden Atanmış Blok Sayısı
09=Enerjilendirilmiş Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
A5=Blok Silme Sayısı (SLC)
A6=En Az P/E Döngüsü
A7=Her Bitimdeki En Fazla Bozuk Blok 
A8=En Fazla P/E Döngüsü
A9=Bozuk Blok Toplamı
AA=Büyüyen Bozuk Bloklar
AB=Programlama Başarısızlığı Sayısı
AC=Silme Başarısızlığı Sayısı
AD=Ortalama P/E Döngü Sayısı
AE=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
B8=Uçtan Uca Hata Algılama/Düzeltme Sayısı
BB=Bildirilen Düzeltilemeyen Hata Sayısı
BC=Komut Zaman Aşımı Sayısı
C2=Sıcaklık
C7=CRC Hatası Sayısı
D4=SATA PHY Hatası
E6=Ortam Aşınma Göstergesi
E8=Kullanılabilecek Ayrılmış Alan
E9=NAND Yazılan GB
EA=NAND Yazılan GB (SLC)
EE=Ortam Aşınma Göstergesi (Cycles Remaining)
F1=Yazılan GB Toplamı
F2=Okunan GB Toplamı
F4=Sıcaklık Throttle Status
F9=NAND Yazılan GB

[SmartKingstonSuv]
; https://media.kingston.com/support/downloads/UV400-SMART-attribute.pdf
; https://media.kingston.com/support/downloads/UV500_SMART_attribute.pdf
01=Okuma Hatası Oranı
05=Yeniden Konumlandırılan Kesim Sayısı
09=Enerjilendirilmiş Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
AA=Kullanılmış Ayrılmış Blok Sayısı
AB=Programlama Başarısızlığı Sayısı
AC=Silme Başarısızlığı Sayısı
AE=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
AF=Programlama Başarısızlığı Sayısı En Kötü Bitim
B0=Silme Başarısızlığı Sayısı En Kötü Bitim
B1=Aşınma Düzeylemesi Sayısı
B2=Kullanılmış Ayrılmış Blok Sayısı En Kötü Bitim
B4=Kullanılmamış Ayrılmış Blok Sayısı (SSD Total)
BB=Bildirilen Düzeltilemeyen Hata Sayısı
C2=Sıcaklık
C3=Çalışmada ECC Hata Sayısı
C4=Yeniden Konumlandırma İşlemi Sayısı
C5=Bekleyen Kesim Sayısı
C7=UDMA CRC Hatası Sayısı
C9=Düzeltilemeyen Okuma Hatası Oranı
CC=Yazılım ECC Düzeltme Oranı
E7=Kalan SSD Ömrü
EA=NAND Ömür Boyu Yazılan
F1=Ömür Boyu Yazılan
F2=Ömür Boyu Okunan
FA=NAND Okuma Yinlemesi Sayısı

[SmartKingstonKC600]
;https://media.kingston.com/support/downloads/KC600-SMART-attribute.pdf
01=Okuma Hatası Oranı
05=Yeniden Konumlandırılan NAND Blok Sayısı
09=Çalışılan Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
94=Ayrılmış
95=Ayrılmış
96=Ayrılmış
97=SLC Ortalama Silme Sayısı
9F=DRAM 1 Bit Hatası Sayısı
A0=Bildirilen UECC (Düzeltilemeyen) Hata Sayısı
A1=Kullanılabilecek Ayrılmış Alan
A4=Ayrılmış
A5=Ayrılmış
A6=Ayrılmış
A7=Ortalama Silme Sayısı
A8=Ayrılmış
A9=Öngörülen Ömür Süresinde Kalan Yüzde
B1=Ayrılmış
B5=Programlama Başarısızlığı Sayısı
B6=Silme Başarısızlığı Sayısı
C0=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
C2=Aygıt Sıcaklığı
C3=Donanım ECC Kurtarma
C4=Yeniden Konumlandırma İşlemi Sayısı
C7=UDMA CRC Hatası Sayısı
E7=Öngörülen Ömür Süresinden Kalan Yüzde
E8=Unused Ayrılmış Blok Sayısı
F1=LBA Yazılan
F2=LBA Okunan
F5=Ortam Yazılan Toplamı

[SmartKingstonDC500]
;https://media.kingston.com/support/pdf/MKP_521-7_SMART-DC500_attribute_hr.pdf
01=UNC Hata Sayısı
09=Enerjilendirilmiş Saat Sayısı
0C=Enerji Verme / Kesme Döngüsü
A7=Koruma Kipi
A8=SATA PHY Hata Sayısı
A9=Bozuk Blok Oranı
AA=Bozuk Blok Bilgileri
AC=Silme Başarısızlığı Sayısı
AD=Silme Sayısı
B5=Programlama Başarısızlığı Sayısı
B6=Silme Başarısızlığı Sayısı
BB=UNC Hata Sayısı
C0=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
C2=Sıcaklık
C4=Sonraki Bozuk Blok Toplamı
C7=CRC Hatası Sayısı
CF=Isıl Yavaşlatma Sayısı
DA=CRC Hatası Sayısı
E7=SSD Kalan Ömür
E8=Başarısız Okuma Sayısı
E9=NAND Yazılan
F1=Yazılan
F2=Okunan
F4=Ortalama Silme Sayısı
F5=En Fazla Silme Sayısı
F6=Toplam Silme Sayısı

[SmartKingstonSA400]
;https://github.com/hiyohiyo/CrystalDiskInfo/issues/20
01=Düzeltilemeyen Hata Sayısı
09=Enerjilendirilmiş Saat Sayısı
0C=Enerji Döngüsü
94=Üreticiye Özel
95=Üreticiye Özel
A7=Üreticiye Özel
A8=SATA PHY Hata Sayısı
A9=Üreticiye Özel
AA=Bozuk Blok Sayısı
AC=Üreticiye Özel
AD=Silme Sayısı
B5=Üreticiye Özel
B6=Üreticiye Özel
BB=Düzeltilemeyen ECC Hata Sayısı
C2=Sıcaklık
C4=Yeniden Konumlandırma İşlemleri
C7=SATA CRC Hatası
DA=CRC Hatası Sayısı
E7=SSD Aşınma Göstergesi
E9=NAND Ömür Boyu Yazılan
F1=Ömür Boyu Yazılan
F2=Ömür Boyu Okunan
F4=Ortalama Silme Sayısı
F5=En Fazla Silme Sayısı
F6=Silme Sayısı

[SmartSsstc]
01=Ham Okuma Hatası Oranı
05=Yeniden Konumlandırılmış Blok Sayısı
09=Enerjilendirilmiş Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
AA=Kullanılabilecek Ayrılmış Alan
AB=Programlama Başarısızlığı Sayısı(Toplam)
AC=Silme Başarısızlığı Sayısı(Toplam)
AD=Ortalama Programlama/Silme Sayısı
AE=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
AF=Programlama Başarısızlığı Sayısı (En Kötü Durum)
B0=Silme Başarısızlığı Sayısı (En Kötü Durum)
B1=Aşınma Düzeylemesi Sayısı
B2=Kullanılmış Ayrılmış Blok Sayısı (En Kötü Durum)
B3=Kullanılmış Ayrılmış Blok Sayısı (Toplam)
B4=Kullanılmamış Ayrılmış Blok Sayısı (Toplam)
B7=SATA Arabirimi Aşağı Kaydırma
B8=Uçtan Uca Veri Hatası Sayısı
BB=Düzeltilemeyen Hata Sayısı
BC=Komut Zaman Aşımı
C2=Sürücü Sıcaklığı
C3=ECC Oranı
C6=Çevrimdışı Düzeltilemeyen Hata Sayısı
C7=SATA CRC Hatası Sayısı
E5=Enerji Kesintisi Koruma Başarısızlığı
E7=Kalan Ömür Süresi Yüzdesi
E8=Kullanılabilecek Ayrılmış Alan 
E9=NAND Yazılan GB
F1=Yazılan
F2=Okunan
F3=NAND Yazılan GB

[SmartIntelDc]
;https://github.com/hiyohiyo/CrystalDiskInfo/issues/18
01=Ham Okuma HAtası Sayısı
05=Yeniden Konumlandırılmış Flaş Blok Sayısı
09=Çalışılan Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
0E=Aygıt Kapasitesi
0F=Kullanıcı Kapasitesi
10=Kullanılabilecek Yedek Blok Sayısı
11=Kullanılabilecek Kalan Yedek
AC=Blok Silme Başarısızlığı Toplamı
AD=Her Bloktaki En Fazla Silme Sayısı
AE=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
AF=Ortalama Silme Sayısı
B0=Enerji Kesintisi Koruması Hatası
B5=Blok Programlama Başarısızlığı Toplamı
B8=Uçtan Uca Hata Algılama Sayısı
BB=Düzeltilemeyen Hata Sayısı
C2=Sıcaklık
C5=Bekleyen Kesim Sayısı
C6=Çevrimdışı Düzeltilemeyen Hata Sayısı
C7=CRC Hatası Sayısı
CA=Kullanılan Sürücü Ömrü Yüzdesi
E2=Zamanlanmış İş Yükü - Ortam Aşınması
E3=Zamanlanmış İş Yükü - Okuma/Yazma Oranı
E4=Zamanlanmış İş Yükü Zamanlayıcısı
EA=Okunan Bayt
EB=Yazılan Bayt/Kesim
F1=NAND Yazılan Bayt/Kesim

[SmartApacer]
09=Enerjilendirilmiş Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
A3=En Fazla Silme Sayısı
A4=Ortalama Silme Sayısı
A6=Sonraki Bozuk Blok Sayısı
A7=SSD Koruma Kipi
A8=SATA PHY Hata Sayısı
AB=Programlama Başarısızlığı Sayısı
AC=Silme Başarısızlığı Sayısı
AF=Bozuk Küme Tablosu Sayısı
C0=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
C2=Sıcaklık
E7=Kalan Ömür
F1=Yazılan Kesim Toplamı

[SmartSiliconMotion]
01=Okuma Hatası Oranı
05=Yeniden Konumlandırılan Kesim Sayısı
09=Çalışılan Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
94=SLC Silme Sayısı
95=SLC En Fazla Silme Sayısı
96=SLC En Az Silme Sayısı
97=SLC Ortalama Silme Sayısı
9F=DRAM 1 Bit Hatası Sayısı
A0=Okuma/yazma sırasında düzeltilemeyen kesim sayısı
A1=Geçerli Yedek Blok Sayısı
A2=Ön Bellek Veri Blok Sayısı
A3=Başlangıçtaki Geçersiz Blok Sayısı
A4=Silme Sayısı
A5=En Fazla Silme Sayısı
A6=En Az Silme Sayısı
A7=Ortalama Silme Sayısı
A8=Özelliği En Fazla Silme Sayısı
A9=Kalan Ömür
AF=Programlama Başarısızlığı Sayısı En Kötü Bitim
B0=Silme Başarısızlığı Sayısı En Kötü Bitim
B1=Aşınma Düzeyi Sayısı
B2=Çalışma Zamanı Geçersiz Blok Sayısı
B5=Programlama Başarısızlığı Sayısı
B6=Silme Başarısızlığı Sayısı
BB=Düzeltilemeyen Hata Sayısı
C0=Enerji Kesikken Çıkartma Sayısı
C2=Sıcaklık
C3=Donanım ECC Kurtarma
C4=Yeniden Konumlandırma İşlemi Sayısı
C5=Geçerli Bekleyen Kesim Sayısı
C6=Düzeltilemeyen Hata Sayısı Off-line
C7=Ultra DMA CRC Hatası Sayısı
E8=Kullanılabilecek Ayrılmış Alan
F1=LBA Yazılan
F2=LBA Okunan
F5=Flash Write Sector Count

[SmartJMicron66x]
01=Okuma Hatası Oranı
02=Çıkış Başarımı
03=Devirlenme Süresi
05=Yeniden Konumlandırılan Kesim Sayısı
07=Tarama Hatası Oranı
08=Tarama Süresi Başarımı
09=Çalışılan Saat Sayısı
0A=Sapma Yineleme Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
A7=SSD Koruma Kipi
A8=SATA PHY Hata Sayısı
AA=Bozuk Blok Sayısı
AD=Silme Sayısı
AF=Bozuk Küme Tablosu Sayısı
B4=Yedek Blok Sayısı
C0=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
C2=Sıcaklık
C5=Geçerli Bekleyen Kesim Sayısı
E7=Sürücü Ömrü
E9=Yazılan Kesim Sayısı (NAND)
F0=Yazma Kafası
F1=LBA Yazılan
F2=LBA Okunan

[SmartPhison]
01=Okuma Hatası Oranı
09=Enerjilendirilmiş Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
A8=SATA PHY Hata Sayısı
AA=Bozuk Blok Sayısı
AD=Silme Sayısı
C0=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
C2=Sıcaklık
DA=CRC Hatası Sayısı
E7=Kalan SSD Ömrü
F1=Yazılan

[SmartSeagate]
; https://crystalmark.info/board/c-board.cgi?cmd=one;no=1818;id=#1818
01=Okuma Hatası Oranı
05=Kullanımdan Kaldırılan Kesim Sayısı
09=Enerjilendirilmiş Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
10=Kullanılabilecek Yedek Blok Sayısı
11=Kalan Yedek Blok Sayısı
A8=SATA PHY Hata Sayısı
AA=Bozuk Blok Sayısı
AB=Programlama Başarısızlığı Sayısı
AC=Silme Başarısızlığı Sayısı
AD=Silme Sayısı
AE=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
B1=Aşınma Aralığı Farkı
B5=Programlama Başarısızlığı Sayısı
B6=Silme Başarısızlığı Sayısı
C0=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
C2=Sıcaklık
C9=Yazılım Hata Oranı
CC=Yazılım ECC Düzeltme Oranı
DA=CRC Hatası Sayısı
E7=Kalan SSD Ömrü
E8=Okuma Başarısızlığı Blok Sayısı
E9=NAND Yazılan GiB
EA=Ömür Boyu Flaş Yazma Sayısı
EB=NAND Yazılan Kesim
F1=Ömür Boyu Yazılan
F2=Ömür Boyu Okunan
FA=NAND Ömür Boyu Okuma Yinelemesi

[SmartSeagateIronWolf]
; https://www.seagate.com/jp/ja/internal-hard-drives/ssd/ironwolf-nas-ssd/#specs
01=Ham Okuma Hatası Oranı
05=Yeniden Konumlandırılan Kesim Sayısı
09=Enerjilendirilmiş Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
64=Flash Silinen Gigabayt
66=Ömür Boyu PS4 Kayıt Sayısı
67=Ömür Boyu PS3 Çıkış Sayısı
AA=Büyüyen Bozuk Blok Sayısı
AB=Programlama Başarısızlığı Sayısı
AC=Silme Başarısızlığı Sayısı
AD=Ortalama Programlama/Silme Sayısı
AE=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
B1=Aşınma Aralığı Farkı
B7=SATA/PCIe Arabirimi Aşağı Kayma Sayısı
BB=Düzeltilemeyen ECC Sayısı
C2=Sıcaklık
C3=RAISE ECC Düzeltilebilir Sayısı
C6=Düzeltilemeyen Okuma Hatası Sayısı
C7=SATA R-Error (CRC) Hata Sayısı
E6=Sürücü Ömrü Koruma Durumu
E7=Kalan SSD Ömrü
E8=Kullanılabilecek Ayrılmış Alan
E9=Ömür Boyu Flaş Yazma Sayısı
F1=Ömür Boyu Yazılan
F2=Ömür Boyu Okunan
F3=Boş Alan

[SmartMarvell] ; Added 8.8.3
05=Yeni Bozuk Blok Sayısı
09=Enerjilendirilmiş Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
A4=Total Silme Sayısı
A5=En Fazla Silme Sayısı
A6=En Az Silme Sayısı
A7=Ortalama Silme Sayısı
C0=Enerji Kesikken Çıkartma Sayısı
C2=Sıcaklık
C7=SATA CRC Hatası Sayısı
F1=Yazılan
F2=Okunan

[SmartMaxiotek] ; Added 8.8.6
05=Yeniden Konumlandırılan Kesim Sayısı
09=Çalışılan Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
A7=SSD Koruma Kipi
A8=PHY Hata Sayısı
A9=Bozuk Blok Sayısı
AB=Programlama Başarısızlığı Sayısı
AC=Silme Başarısızlığı Sayısı
AD=Silme Sayısı
AF=Bozuk Küme Tablosu Sayısı
B1=Okuma Yineleme Sayısı
B4=Kalan Yedek Blok Sayısı
BB=Bildirilen UNC Hata Sayısı
C0=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
C2=Sıcaklık
C4=Yeniden Konumlandırma İşlemi Sayısı
C7=UDMA CRC Hatası Sayısı
CE=En Az Silme Sayısı
CF=En Fazla Silme Sayısı
D0=Ortalama Silme Sayısı
D1=SLC Blok En Az Silme Sayısı
D2=SLC Blok En Fazla Silme Sayısı
D3=SLC Blok Ortalama Silme Sayısı
E7=Kalan SSD Ömrü
E9=MAMD Yazılan Kesim Sayısı
EA=NAND Okunan Kesim Sayısı
F1=Yazılan Kesim Sayısı
F2=Okunan Kesim Sayısı
F5=Bit Hatası Sayısı

[SmartSeagateBarraCuda] ; Added 8.9.0
01=UECC Hata Sayısı
05=Kullanımdan Kaldırılan Kesim Sayısı
09=Enerjilendirilmiş Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
10=Kullanılabilecek Yedek Blok Sayısı
11=Kalan Yedek Blok Sayısı
A8=SATA PHY Hata Sayısı
AA=Bozuk Blok Sayısı
AB=Programlama Başarısızlığı Sayısı
AC=Silme Başarısızlığı Sayısı
AD=Silme Sayısı
AE=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
B1=Aşınma Aralığı Farkı
B5=Programlama Başarısızlığı Sayısı
B6=Silme Başarısızlığı Sayısı
C0=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
C2=Sıcaklık
C9=Yazılım Hata Oranı
CC=Yazılım ECC Düzeltme Oranı
DA=CRC Hatası Sayısı
E7=Kalan SSD Ömrü
E8=Okuma Başarısızlığı Blok Sayısı
E9=NAND Yazılan GiB
EA=Ömür Boyu Flaş Yazılan
EB=NAND Yazılan Kesim
F1=Ömür Boyu Yazılan
F2=Ömür Boyu Okunan
FA=NAND Ömür Boyu Okuma Yinelemesi

[SmartYmtc] ; Added 8.10.0
05=Yeni Bozuk Blok Sayısı
09=Çalışılan Saat Sayısı
0C=Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
AA=En Fazla Bozuk Blok Sayısı
A8=SATA PHY Hata Sayısı
A9=Bozuk Blok Sayısı
AB=Programlama Başarısızlığı Sayısı
AC=Silme Başarısızlığı Sayısı
AD=Silme Sayısı
AF=Bozuk Küme Sayısı
B7=SATA Arabirimi Aşağı Kaydırması
B8=Uçtan Uca Hata Algılama/Düzeltme Sayısı
BB=Düzeltilemeyen Hata Sayısı
BE=Sıcaklık
C0=Beklenmeyen Enerji Kesintisi Sayısı
C4=Yeniden Konumlandırma İşlemi Sayısı
C7=CRC Hatası Sayısı
CE=En Az Silme Sayısı
CF=En Fazla Silme Sayısı
D0=Ortalama Silme Sayısı
D1=SLC En Az Silme Sayısı
D2=SLC En Fazla Silme Sayısı
D3=SLC Ortalama Silme Sayısı
E7=Kalan SSD Ömrü
E9=NAND Yazılan Kesim Sayısı
EA=NAND Okunan Kesim Sayısı
F1=LBA Yazılan
F2=LBA Okunan
F3=NAND Sıcaklığı
F5=Bit Hatası Sayısı

[SmartScy] ;Added 8.12.8
01=Raw Read Error Rate
05=Reallocated Sector Count
07=Seek Error Rate
09=Power-On Hours
0C=Drive Power Cycle Count
A7=Average Erase Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Erase Count
B1=Read Retry Count
B4=Spare Block Count Left
B7=Runtime Bad Block
BB=Reported UNC Errors
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Controlled Temperature
C3=Cumulative ECC Bit Correction Count
C4=Reallocated Event Count
C5=Current Pending Sector
C7=UDMA CRC Error Count
E7=SSD Life Left
F1=Total LBAs Written
F2=Total LBAs Read
F5=Total Nand Flash Written